

Placer le tapis au sol.



Placer les quatre coins sur le tapis




Placer les montants latéraux en les insérant dans les coins







Inséré les goujons dans les coins



Centre l’autre extrémité des goujons au-dessus du terrain



Placer le support a camera sur les quatre goujons au-dessus du terrain.



Inséré la caméra dans le support a camera.

